|  |  |
| --- | --- |
| Объект закупки | Требования, предъявляемые к закупаемым товарам |
| Аккумуляторные батареи никель - железные 112ТНЖШ-500 - У5 с запасным комплектом | Комплект аккумуляторной батареи 112ТНЖШ–500 – У5 с запасным комплектом должен состоять:Аккумулятор ТНЖШ-500(М) – У5 – 116 шт.Перемычка длиной 259 мм – 13 шт.Перемычка длиной 90 мм – 209шт.Перемычка длиной 98мм – 13 шт.Пробки – 3 шт.Вес с электролитом не более 2800 кг, без электролита не более 2310 кг.Габаритные размеры :длина не менее 2672 мм, ширина не менее 1085 мм, высота не более 538 мм.Поставляемые аккумуляторные батареи должны быть новыми, сухозаряженными , выпущенными в 2015 году(товаром не бывшем в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей , не были восстановлены потребительские свойства). |

Необходимость закупки оригинальных запасных частей связана с высокой стоимостью оборудования, а также с особыми техническими рекомендациями производителя электровоза. Письма производителя об обязательном использовании оригинальных запасных частей прикреплены.