**Технические характеристики поставляемого товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | ед. изм. | кол-во | Страна происхождения товара |
| 1 | Гравийно-песчаная смесь фракции 0-40 мм | Наибольший размер зерен, мм: 40.  ГОСТ 25607-2009 — соответствие. | м3 | 2615 | Россия |